中国计量大学

现代科技学院

本科毕业设计（论文）

基于TCP/IP协议的网络语音通信系统的设计

**Design of network voice communication system based on TCP/IP protocol**

学生姓名 鲍克力 学号 1330334215

学生专业 通信工程 班级 通信132

系 信息工程系 指导教师 肖英教授

中国计量学院现代科技学院

2017年05月

**郑 重 声 明**

本人呈交的毕业设计论文，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。

学生签名： 日期：

分类号： TP2XX 密 级： 公开

UDC ： 621 学校代码： 13292

中国计量大学

现代科技学院

本科毕业设计（论文）

基于TCP/IP协议的网络语音通信系统

的设计

**Design of network voice communication system based on TCP/IP protocol**

作 者 鲍克力 学 号 1330334215

申请学位 工学学士 指导教师 肖英 教授

学科专业 通信工程 培养单位 中国计量学院现代科技学院

答辩委员会主席 XXXX 评 阅 人 XXX

2017年05月

**致谢**

时光荏苒，一转眼紧张而又充实的四年大学生活即将画上一个句号。在这四年里面，感谢各位老师对我的淳淳教诲，是你们教会了我们勤奋刻苦，诚实做人，踏实做事，以宽容之心面对生活，指引着我们沿着正确方向前进。

首先，我要感谢我的指导老师肖英老师对我的教导。无论是为人还是治学，她都是我学习的榜样，也是我能值得信赖的良师益友。她主动关心我的学习和科研，在她还有着繁重的教学工作任务的情况下。从论文的选题、构思、撰写到最终的定稿，肖老师都给了我热情的帮助和悉心的指导，使我的毕业论文能够顺顺利利的完成。

最后，我还要感谢我的同学和朋友在我撰写论文时对我提供的帮助，对我撰写论文启发很大。也要感谢参考文献的作者和提供者们，因为有他们这些前辈打下的基石，才使我现在研究的课题有个很好的出发点。

**基于TCP/IP协议的网络语音通信系统的设计**

摘要：本论文首先概述了基于TCP/IP协议的网络语音通信系统的研究背景和发展情况，介绍了几种比较典型的网络语音通信方式。相对着重的介绍了一下TCP/IP协议。在讨论了相应的网络技术后，对因特网上的语音传输以及语音信号的输入输出的关键问题也进行了探讨。

在上述研究的基础上，本文基于TCP/IP协议的Socket网络编程接口，使用C++和Win32API作为开发工具，开发出基于TCP/IP网络的语音通信系统。该语音通信系统采用C/S模型即客户端和服务端（Client/Server）组成，实现全双工语音通信。实验结果表面，在网络通畅的情况下，该语音通信系统语音交互清晰，杂音少，语音质量比较满意。经过多次的测试比较发现该系统具有较大的实用性。

**关键字：**TCP/IP协议；语音通信；数据加密

**中图分类号：**

**Design of network voice communication system based on TCP/IP protocol**

**Abstract:** This paper first summarizes the research background and development of network voice communication system based on TCP / IP protocol, and introduces some typical network voice communication methods. Relative emphasis on the TCP / IP protocol. After discussing the corresponding network technology, the key issues of voice transmission and voice signal input and output on the Internet are also discussed.

On the basis of the above research, this paper based on TCP / IP protocol Socket network programming interface, using C + + and Win32API as a development tool to develop a voice over TCP / IP network communication system. The voice communication system uses C / S model that is the client and server (Client / Server) composition, to achieve full-duplex voice communications. Experimental results on the surface, in the case of smooth network, the voice communication system voice interaction clear, less noise, voice quality is more satisfactory. After several tests, it is found that the system has great practicability.

**Keywords:** DGS; microstrip filter; LC equivalent circuit; Bandwidth.

**Classification:**

目 次

[摘要 1](#_Toc481412293)

[目 次 3](#_Toc481412294)

[1 绪论 4](#_Toc481412295)

[1.1 引言 4](#_Toc481412296)

[1.2 网络语音通信的研究背景 4](#_Toc481412297)

[1.3 开发环境简介 5](#_Toc481412298)

[2 网络通信 5](#_Toc481412299)

[2.1 协议体系结构的简述 5](#_Toc481412300)

[2.2 主要的通信协议 6](#_Toc481412301)

[2.2.1 TCP/IP协议 6](#_Toc481412302)

[2.2.2 UDP协议 7](#_Toc481412303)

[2.3. Winsock的介绍 7](#_Toc481412304)

[2.4 本章小结 8](#_Toc481412305)

[3 语音信号的处理 8](#_Toc481412306)

[3.1 WaveAPI的介绍 8](#_Toc481412307)

[3.2 声音的采集 8](#_Toc481412308)

[3.3 声音的播放 8](#_Toc481412309)

[3.4 本章小结 8](#_Toc481412310)

[4 语音传输系统的设计方案 9](#_Toc481412311)

[4.1 C/S结构的介绍 9](#_Toc481412312)

[4.2 使用C/S结构的语音传输系统的设计方案 9](#_Toc481412313)

[4.3 加密传输 9](#_Toc481412314)

[4.4 本章小结 9](#_Toc481412315)

[5 语音传输系统的实现与结果 9](#_Toc481412316)

[5.1 占用过高的CPU的解决 9](#_Toc481412317)

[5.2 语音传输实现结果 9](#_Toc481412318)

[5.3本章小结 9](#_Toc481412319)

[6 总结 9](#_Toc481412320)

[参考文献 9](#_Toc481412321)

1. 绪论

## 1.1 引言

在如今信息高速发展的时代里，信息的交流已经成为人们日常工作生活必不可少的活动。在过去电话是人们语音通信最常用的方式，但长时间的沟通就会带来高额的费用。网络通信已经发展了多年，如今的宽带接入越来越普及，速度也越来越快，支持网络语音已经不成问题。

互联网在近几年发展过程中，正在从一些大众门户转变为个人的客户端。在竞争激烈的互联网客户端中，最受欢迎的那就是即时通讯客户端。人们对即时通讯软件的强烈的需求加上商业刺激，促使互联网行业力推各式各样的即时通讯软件。再加上如今社会发展各行各业都离不开信息交流，即时语音通信系统已经成为互联网行业研究和发展的一个热门领域。

## 1.2 网络语音通信的研究背景

早在1995年2月，人们就通过互联网网络利用分组交换来传输语音信号。人们使用这种技术先用压缩算法对语音信号进行压缩，然后再按TCP/IP标准将这些语音数据进行打包，再通过IP网络将数据发送到目的地。接收地收到信号后把收集到的信号先串起来，通过解码解压等处理之后就恢复成原来的语音数据，从而达到了利用互联网实现语音通信的目的。

最初这种IP电话只能在两台计算机之间使用，双方都需要联入互联网并且安装相应的软件和多媒体设备才能通话。后来IP电话通过网关将互联网和电话网结合在了一起，实现了计算机和普通电话之间的通话。

后来市面上出现了许多的即时通信工具，一般采用UDP和TCP协议体系来实现。目前国内外做交谈系统的公司很多，产品也玲琅满目。例如国内比较知名的腾讯QQ和微信，国外的有ICQ以及微软的MSN。腾讯利用QQ就在互联网上积累了庞大的用户群，因为有这个庞大的用户群从而给他带来了巨大的利润。随着网络软件应用的迅速推广，对即时通信工具的新需求也不断增加，各种新技术、新思想不断涌现，而即时通信工具本身也具有自身的一些特殊性和难点。因此对基于TCP/IP的即时语音通信的研究和开发有很有实际应用价值和经济效益。

## 1.3 开发环境简介

我的开发是在Windows下进行的，系统使用的是Win7操作系统，开发语言为C++。开发工具使用的是微软的Visual Studio 2015 并使用Win32底层的API进行开发。

Win7操作系统是目前市面上使用人数最多的主流图形化操作系统。该系统已在全球的家庭和办公环境中使用广泛，并且简单易用，效率高。因为普遍率非常高，Windows下的程序开发也因此变的非常热门。相应的Windows下开发的开源库和开源代码就比较全面，比较多，更方便开发者开发，提高开发的效率，降低开发成本。微软的成功加上它对标准化的承诺，使得有承诺的Windows开发人员利用他们掌握的技术在全球范围内得到越来越大的回报，由于计算机已越来越深入到每个人的生活中，因而对他们的技术需求与日俱增，从而使得他们的回报、经济收入和其他各方面相应地取得了满意的结果。

Win32 API即为Microsoft 32位平台的应用程序编程接口。在所有的Win32平台（采用32位编码写出的操作系统）上运行的程序都可以调用这些函数。使用Win32 API，生成出的应用程序可以充分的发挥出Windows的32位操作系统的潜力。微软的所有32位的机器都支持Win32API，包括宏、函数、接口、结构、以及消息。目前虽然市场上绝大多数使用的Windows操作系统,但是其中操作系统版本不一，有XP，Vista，Win7，Win8，Win10等等。想要程序兼容Windows下的各个操作系统，必须使用不依赖系统版本的API开发。为了兼容性提高系统的实用性，该语音系统选择了比较底层的Win32 API进行程序开发。

Visual Studio 2015是微软公司2015年推出的一款IDE即集成开发环境。该开发软件包括了整个软件生命周期中所需要用到的各种工具，还支持多平台。Visual Studio 2015中包含了Win32 API，在开发过程中可直接使用。它的语法错误提示，以及代码自动补全功能，可大大提高开发者的效率，降低BUG的出现。

2 网络通信

## 2.1 协议体系结构的简述

协议体系结构指的是由硬件和软件共同组成的一个分层结构，用来支持系统之间的数据交换以及分布式的应用，比如电子邮件以及文件传送的程序。在协议体系结构中的每一层，系统之间的通信必须执行至少是一个双方共同的协议。每个协议种族都会为系统之间的数据交换提供一套相应的规则。

TCP/IP协议族是现阶段使用最广泛的协议体系结构，它包含了以下几层：物理层、网络接入层、网际层、运输层以及应用层。TCP/IP是一个基于因特网的的概念，同时也是开发一套完整的计算机通信标准的框架。关于TCP/IP协议的具体内容，会在后文详细阐述。还有另一个重要的协议体系结构是开放系统互连（OSI）的七层模型。OSI作为一个标准化的体系结构经常被用来描述通信功能，但是现阶段他已很少被真正是实现。

## 2.2 主要的通信协议

多年前，因特网一般就是用来传输文件（FTP）、电子邮件（Email）、网络新闻等，网民人数不多，数据的通信基本建立在IP上的两个传输层协议：传输控制协议（TCP）和用户数据报协议（UDP）。伴随着网民的数量不断增加以及多媒体应用的不断发展，现在的因特网协议系统已经逐步转向多媒体应用的需求。众多的多媒体需求，促成了IP版本6（IPv6）、资源预留协议（RSVP）和实时传输协议（RTP）等协议的诞生。下面这张表格显示了因特网协议体系相对应的多媒体应用。

表2.1. 因特网协议体系相对应多媒体应用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准的Internet应用（SNMP,NFS,FTP） | 可靠的组应用  （SRM） | 实时（音/视频）应用（RTP） | WWW应用（HTTP,RSTP） |
| UDP | RSVP | | TCP |
| IP v4/v6 | | |
| 底层（IEEE802,XLAN,ATM） | | | |

### 2.2.1 TCP/IP协议

TCP/IP协议体系结构是在是在实验性的分组交换网ARPANET上展开的协议研究开发工作的成果，ARPANET由美国国防部研究计划署（Defense Advanced Research Project Agency,DARPA）资助。TCP/IP协议体系结构通常被称为TCP/IP协议族。这个协议族里面集成了大量的协议，这些协议已经通过了因特网体系结构委员会（Internet Architecture Board,IAB）作为因特网标准发布。现阶段比较流行的是四层TCP/IP模型，这个模型主要包括了应用层、传输层、网络层和数据链路层，每一层的功能都不一样。

（1）应用层，一般为用户提供对TCP/IP环境的接入，同时也提供分布式的服务。对于各种不同类型的应用程序，如传输文件程序，需要一个独立的专门负责该应用程序的模块。

（2）传输层，主要功能是在两台终端的应用程序之间传送数据。可能会提供差错控制、流量控制、拥塞控制、可靠的交付。

（3）网络层，也被叫做网际层，为高层屏蔽物理网络的配置细节。可以提供路由选择。可能提供QoS和拥塞控制。在TCP/IP协议族中，网络层协议包括IP协议、ICMP协议（Internet Control Message Protpcol，因特网控制报文协议）以及IGMP协议（Internet Group Management Protpcol, 因特网组管理协议）。

（4）数据链路层，一般是到实际网络硬件的逻辑接口。他们一起处理电缆或者其他传输媒介的物理接口细节。可能是面向流的，也可能是面向分组的。

TCP的全称为传输协议控制(Transmission Control Protocol)。因为他可以提供可靠的，面向连接的网络数据传递服务。传输控制协议主要包含下列几项功能：

·对程序发送的大数据进行分段和重组。

·确保正常的排序以及按顺序传递分段的数据。

·通过计算校验和，对传输后的数据完整性进行检查。

·根据数据是否成功接收发送回应的信息。通过使用选择性确认，也对没有收到的数据发送进行否定确认。

为必须使用可靠的、基于会话的数据传输程序，如客户端和服务端数据库和网络邮件程序，提供了首选的传输方式。




图2.1. TCP/IP协议模块关系

### 2.2.2 UDP协议

除了TCP之外，TCP/IP协议族中还有一个常用的运输层协：。用户数据报协议（User Datagram Protocol）简称UDP。UDP不保证交付的正确性，不维护到达时的顺序，也不管是否重复到达。某些面向事务的应用程序需要使用UDP，其中的一个例子是SNMP（简单网络管理协议），他是TCP/IP网络的标准网络管理协议。由于UDP是无连接的，所以它基本上不用做什么事情。虽然TCP中植入了各种安全保障功能，但是实际执行的过程中会占用大量的系统开销，无疑使速度收到了严重的影响。反观UDP由于排除了信息可靠传递机制，把安全和排序等功能移交上层的应用来管理，极大的降低了执行时间，使速度得到了保证。

## 2.3. Winsock的介绍

Winsock即Windows Sockets，是Windows下得到广泛应用的、开放的、支持多种协议的网络编程接口。如果打算在微软的Windows下使用TCP和UDP协议搭建网络应用程序，则需要使用Winsock套接口编程技术。

套接口（又叫套接字）其实本质就是个句柄，这个句柄指向一个传输的提供者。在Win32中，套接字和文件描述符不同，它拥有一个独立的参数类型SOCKET。使用Socket的目的是方便用户在网络协议上不需要特别深入了解网络协议。而且使用Socket编写的程序还可以移植到其他任何支持Socket的网络系统中。建立网络通信连接至少需要一对端口号（Socket）。Socket的本质是编程的接口（API），他是对TCP/IP的封装，TCP/IP也要给程序员提供做网络开发的接口，这就是Socket编程接口。

Socket的英文意思是“插座”或者“孔”。通常也被人们猜称作“套接字”，用于描述IP端口，是一种通信链的句柄，可以用来实现不同虚拟机或不同计算机之间的通信。在因特网上的主机一般运行了多个服务软件，同时提供几种服务。这每种服务都会打开一个Socket，并绑定到一个端口上，不同的端口对应不同的服务。Socket正如他的英文愿意一样，就像一个多孔的插座，可以插许多的插头，那些软件就相当于这些插头。

套接口有三种类型：流式套接字、数据报套接字和原始套接字。

流式套接字是一种可靠的面向连接的服务，实际上是基于TCP协议实现的。提供了面向连接、可靠的数据传输服务，数据无差错、无重复的发送，并且会按发送顺序接受。

数据报式套接字，实际上是基于UDP协议实现的，提供无连接服务。数据包以独立包形式发送，不采用ACK确认机制保证数据的到达，数据可能丢失或重复，并且接收顺序混乱。所以，不能保证数据的可靠性。

原始套接字，他允许对较低层次的协议的直接访问，比如IP、ICMP协议，他除了可以处理普通的网络报文外，还可以处理一些特殊的报文以及操作IP层机以上的数据。虽然功能强大，但是操作和前两种套接字比较来说不太方便，开发中不考虑使用。

## 2.4 本章小结

本章主要叙述了现代通信网络以及网络编程的基本知识。介绍了目前比较流行的TCP/IP协议族，以及分别简述了TCP/IP中两种比较流行的传输协议TCP和UDP。同时也介绍了将TCP/IP协议族封装过的网络编程接口Socket和在Windows下的Winsock。下一章我们将对音频信号处理展开深入的探讨。

1. 语音信号的处理

在Windows中，API支援的多媒体功能主要分为两个集合。它们通常称为“低阶”和“高阶”介面。低阶的波形声音输入输出函式的字首是waveIn和waveOut。我们将在本章详细介绍这些相关的函式。

在Windows上，常用的音频处理技术主要有：wave系列的API、DirectSound、Core Audio。其中Core Audio只能在Vista及以上的系统中使用，主要来取代wave系列的API和DirectSound。其功能非常强大，能实现麦克风和声卡输出的声音采集，以及对控制声音的播放。Wave系列的API主要实现对麦克风的输入采集，以及对控制声音的播放。为了实现采集模块对操作系统的兼容性更好，基本上对麦克风的输入采集使用wave系列的API比较多。

波形声音是最常见的Windows多媒体特性。波形声音设备可以通过麦克风捕捉声音，并将其转换为数值，然后把它们储存到记忆体或者硬盘上的波形文件中，波形文件的后缀名是.WAV。这样，声音就可以播放了。

## 3.1 WaveAPI的介绍

WaveAPI是Windows提供的波形声音输入输出的API。首字母带waveIn的函数和声音输入有关，带waveOut的函数和声音输出有关。要使用wave系列的API需要在程序中添加winmm.lib，是否需要加入mmsystem.h看情况而定。在讨论声音的采集和播放之前先，需要首先定义音频的相关信息：使用WAVEFORMATEX结构体，设置相关的音频流信息。以下是MSDN中的定义：

typedef struct tWAVEFORMATEX

{

WORD wFormatTag; /\* format type \*/

WORD nChannels; /\* number of channels (i.e. mono, stereo...) \*/

DWORD nSamplesPerSec; /\* sample rate \*/

DWORD nAvgBytesPerSec; /\* for buffer estimation \*/

WORD nBlockAlign; /\* block size of data \*/

WORD wBitsPerSample; /\* number of bits per sample of mono data \*/

WORD cbSize; /\* the count in bytes of the size of \*/

/\* extra information (after cbSize) \*/

} WAVEFORMATEX, \*PWAVEFORMATEX, NEAR \*NPWAVEFORMATEX, FAR \*LPWAVEFORMATEX;

wFormatTag：设置波形声音的格式，一般情况下是设置WAVE\_FORMAT\_PCM。

nChannels：设置音频文件的通道数量，对于单声道的声音，设置为1。对于立体声的声音，设置为2。

nSamplesPerSec：是设置每个升到播放和记录时的样本频率。如果wFormatTag= WAVE\_FORMAT\_PCM，那么nSamplesPerSec通常为8.0 kHz， 11.025 kHz， 22.05 kHz和44.1 kHz。例如对于采样率为11.025 kHz的音频，nSamplesPerSec将被设为11025。

nAvgBytesPerSec：设置请求的平均数据传输率，单位byte/s。这个值对于创建缓冲大小是很有用的。

nBlockAlign：以字节为单位的块对齐的大小，一般为： (nChannels\*wBitsPerSample)/8

wBitsPerSample：根据wFormatTag的类型设置每个样本的位深。如果wFormatTag= WAVE\_FORMAT\_PCM，此值应该设为8或16。

cbSize：额外的空间，一般不需要，设置为0。

根据自己的需要定义一个WAVEFORMATEX对象来设置音频流的信息。

## 3.2 声音的采集

声音的采集大体分为三步：

1. 打开设备——waveInOpen（打开一个音频输入设备）
2. 开始录音——waveInStart开始录音

关闭设备——waveInClose关闭录音。（在关闭之前先调用waveInRest，清理正在等待录音的数据缓冲区）

在第一步打开设备之前还需要做许多的准备，程序需要先使用waveInGetNumDevs检测程序所在的计算机是否有音频输入设备。如果存在音频输入设备waveInGetNumDevs会返回该计算机音频设备的数量。之后通过waveInGetDevCaps函数绑定一个音频输入设备进行采集声音。根据需要将音频信息结构体WAVEFORMATEX设置好，传入waveInOpen函数。再通过waveInOpen函数设置回调函数，在回调函数中获取音频数据。当缓冲区的数据被填满后可使用waveInAddBuffer函数将缓冲区重新放入采集队列中。下面是录音前准备初始化的代码：

bool GWaveIn::IfWaveIn()

{

MMRESULT mmresult = 0;

mmresult = waveInGetNumDevs(); //获取音频输入设备的数量

if(mmresult == 0) return false;

WAVEINCAPS waveincaps = {0}; //创建一个空的音频信息结构体

unsigned int i = 0;

unsigned int num = mmresult;

for( ; i<num; i++)

{

//获取音频输入设备信息

mmresult = waveInGetDevCaps(i,&waveincaps,sizeof(WAVEINCAPS));

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR)

return false;

if((waveincaps.dwFormats & WAVE\_FORMAT\_1M08) == 0)

continue;

else

{

m\_iWaveInID = i;

return true;

}

}

return false;

}

以上初始化的任务就完成了，下面是设置音频信息的结构体WAVEFORMATEX以及开始录音的代码：

bool GWaveIn::PrepareWaveIn(HWND hwnd, BYTE\* pbuf1, BYTE\* pbuf2)

{

//设置音频信息的参数

WAVEFORMATEX waveformatex = {0};

waveformatex.wFormatTag = WAVE\_FORMAT\_PCM;

waveformatex.nChannels = 2;

waveformatex.nSamplesPerSec = 8000;

waveformatex.nAvgBytesPerSec = 8000\*4;

waveformatex.nBlockAlign = 4;

waveformatex.wBitsPerSample = 16;

waveformatex.cbSize = 0;

MMRESULT mmresult = 0;

mmresult = waveInOpen(&m\_hWaveIn,m\_iWaveInID,&waveformatex,(DWORD)hwnd,0,CALLBACK\_WINDOW);

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

m\_head1.lpData = (LPSTR)pbuf1;

m\_head1.dwBufferLength = 4096;

m\_head1.dwBytesRecorded = 0;

m\_head1.dwUser = 0;

m\_head1.dwFlags = 0;

m\_head1.dwLoops = 1;

m\_head1.lpNext = NULL;

m\_head1.reserved = 0;

//为一个即将在waveInAddBuffer中调用的输入缓冲区准备头部

mmresult = waveInPrepareHeader(m\_hWaveIn,&m\_head1,sizeof(WAVEHDR));

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

m\_head2.lpData = (LPSTR)pbuf2;

m\_head2.dwBufferLength = 4096;

m\_head2.dwBytesRecorded = 0;

m\_head2.dwUser = 0;

m\_head2.dwFlags = 0;

m\_head2.dwLoops = 1;

m\_head2.lpNext = NULL;

m\_head2.reserved = 0;

//为一个即将在waveInAddBuffer中调用的输入缓冲区准备头部

mmresult = waveInPrepareHeader(m\_hWaveIn,&m\_head2,sizeof(WAVEHDR));

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

return true;

}

bool GWaveIn::StartRec()

{

MMRESULT mmresult = 0;

mmresult = waveInStart(m\_hWaveIn); //开始采集音频信息

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

return true;

}

该段代码将音频的格式设置为PCM格式，声道为双声道。采样频率为8000Hz，平均的数据传输率为32000byte/s，最小对齐块为4，不需要额外空间。设置完音频信息格式后，调用waveInStart开始音频采集。当缓冲区满时，waveInStart函数，就会自动的调用waveInOpen函数中制定的函数/窗体/事件；通过该函数，用户可以将缓冲区的波形文件发送给其他的用户，也可以将缓冲区的文件保存，即就是用户对缓冲区的拷贝。声卡自动将音频缓冲区从缓冲队列中删除。拷贝完成后，就将该缓冲区以及对应的音频头文件初始化，并通过waveInAddBuffer函数重新加入录音缓冲队列中

## 3.3 声音的播放

当音频数据收集满整个缓冲区后，会发送一个MM\_WIM\_DATA消息给消息队列。声音的播放的初始化有点类似声音的采集的初始化，也是先用waveOutGetNumDevs获取音频输出设备的数量，然后使用waveOutGetDevCaps绑定一个音频输出设备。最后调用waveOutWrite，按照设置的WAVEFORMATEX音频信息进行播放缓冲区内的音频数据。具体的代码实现如下：

bool GWaveOut::IfWaveOut()

{

MMRESULT mmresult = 0;

mmresult = waveOutGetNumDevs();//获取音频输出设备的数量

if(mmresult == 0) return false;

WAVEOUTCAPS waveoutcaps = {0};

unsigned int i = 0;

unsigned int num = mmresult;

for( ; i<num; i++)

{

//获取音频输出设备信息

mmresult = waveOutGetDevCaps(i,&waveoutcaps,sizeof(WAVEOUTCAPS));

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

if((waveoutcaps.dwFormats & WAVE\_FORMAT\_1M08) == 0)

continue;

else

{

m\_iWaveOutID = i;

return true;

}

}

return false;

}

bool GWaveOut::PrepareWaveOut(HWND hwnd, BYTE\* pbuf1, BYTE\* pbuf2)

{

WAVEFORMATEX waveformatex = {0};

waveformatex.wFormatTag = WAVE\_FORMAT\_PCM;

waveformatex.nChannels = 2;

waveformatex.cbSize = 0;

waveformatex.nAvgBytesPerSec = 8000\*4;

waveformatex.nBlockAlign = 4;

waveformatex.nSamplesPerSec = 8000;

waveformatex.wBitsPerSample = 16;

MMRESULT mmresult = 0;

mmresult = waveOutOpen(&m\_hWaveOut,m\_iWaveOutID,&waveformatex,(DWORD)hwnd,0,CALLBACK\_WINDOW);

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

m\_head1.lpData = (LPSTR)pbuf1;

m\_head1.dwBufferLength = 4096;

m\_head1.dwBytesRecorded = 0;

m\_head1.dwUser = 0;

m\_head1.dwFlags = 0;

m\_head1.dwLoops = 1;

m\_head1.lpNext = NULL;

m\_head1.reserved = 0;

mmresult = waveOutPrepareHeader(m\_hWaveOut,&m\_head1,sizeof(WAVEHDR));

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

m\_head2.lpData = (LPSTR)pbuf2;

m\_head2.dwBufferLength = 4096;

m\_head2.dwBytesRecorded = 0;

m\_head2.dwUser = 0;

m\_head2.dwFlags = 0;

m\_head2.dwLoops = 1;

m\_head2.lpNext = NULL;

m\_head2.reserved = 0;

mmresult = waveOutPrepareHeader(m\_hWaveOut,&m\_head2,sizeof(WAVEHDR));

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

return true;

}

bool GWaveOut::WaveOutWrite(PWAVEHDR pwavehdr)

{

MMRESULT mmresult = 0;

//将缓冲区的数据进行播放

waveOutWrite(m\_hWaveOut,pwavehdr,sizeof(WAVEHDR));

if(mmresult != MMSYSERR\_NOERROR) return false;

return true;

}

## 3.4 本章小结

本章内容主要先简单的阐述了一下Windows下音频处理技术，稍微着重的介绍了一下wave系列的API。之后介绍了使用wave系列API进行对声音的采集以及播放的过程，及其具体功能的C++实现代码。下面将讨论如何将网络通信和音频处理结合起来实现语音传输系统。

4 语音传输系统的设计方案

## 4.1 C/S结构的介绍

## 4.2 使用C/S结构的语音传输系统的设计方案

## 4.3 加密传输

## 4.4 本章小结

5 语音传输系统的实现与结果

## 5.1 占用过高的CPU的解决

## 5.2 语音传输实现结果

## 5.3本章小结

6 总结

参考文献